경기도 공고 제2021-5494호

건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고

「건설기술 진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리) 및 같은법 시행령 제100조의2(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등),「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따라 안전점검 수행기관을 지정하고자 아래와 같이 안전점검기관을 모집합니다.

2021. 04. 27.

경기도지사

□ 공고기간 : 2021. 04. 27.(화) 09:00 ~ 2021. 05. 04.(화) 18:00

※ 인터넷 접수는 불가하며, 경기도청북부청사(의정부 소재) 하천과에 직접 접수하여야 함. [접수일 : 2021. 05. 06.(목) 09:00~18:00]

□ 수행기관 지정방법

1) 평가기준인 안전점검비용 1억 이상(흑천) 및 1억 미만(용암천)으로서 경기도 안전점검수행기관 등록명부에 등록된 업체로 제한함.

2)『경기도 발주공사 안전점검 수행기관의 적격심사항목 및 배점기준』에 따른 평가로 안전점검 수행기관 지정

□ 사업개요

〇 흑천 수해상습지 개선사업

1) 공 사 명 : 흑천 수해상습지 개선사업

2) 위    치 : 경기도 양평군 단월면 삼가리~개군면 석장리 일원

3) 사 업 량 : 연장 L=5.6㎞(축제 4.9km, 호안 5.6km, 교량 5개소)

4) 총사업비 : 56,259백만원(공사비 35,429, 보상비 15,311, 설계비 등 5,519)

〇 용암천 지방하천 정비사업

1) 공 사 명 : 용암천 지방하천 정비사업

2) 위    치 : 남양주시 퇴계원~구리시 사노동일원

3) 사 업 량 : 연장 L=1.2㎞(축제 1.2km, 호안 18,588㎡, 교량 1개소)

4) 총사업비 : 27,373백만원(공사비 14,526, 보상비 12,115, 설계비 등 732)

□ 제출서류

1) 사업수행능력평가서 1부.

※ 흑천 및 용암천은 별도 계약예정으로 사업수행능력평가서는 지원하는 하천별로 각각 제출하여야 함.

□ 안전점검 수행기관 세부평가기준  : ‘첨부파일’ 참조

□ 안전점검대상

〇 흑천 수해상습지 개선사업

1) 건설기술진흥법 시행령 제98조 제1항 각 호의 1,2종 시설물의 건설공사 : 교량연장 100m이상

2) 건설기술진흥법 시행령 제98조 제1항5 건설기계(항타·항발기)가 사용되는 건설공사

3) 건설기술진흥법 시행령 제101조의2 제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사 : 높이가 2m이상인 흙막이 지보공, 높이가 5m이상인 거푸집 및 동바리

〇 용암천 지방하천 정비사업

1) 건설기술진흥법 시행령 제98조 제1항5 건설기계(항타·항발기)가 사용되는 건설공사

2) 건설기술진흥법 시행령 제101조의2 제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사 : 높이가 2m이상인 흙막이 지보공, 높이가 5m이상인 거푸집 및 동바리

□ 안전점검내용

〇 흑천 수해상습지 개선사업

각 대상시설물별 건설기계(항타·항발기)가 사용되는 건설공사 2회, 2m이상 흙막이지보공 2회, 높이 5m이상인 거푸집 및 동바리 2회, 2종 시설물(교량) 3회 시행

〇 용암천 지방하천 정비사업

각 대상시설물별 건설기계(항타·항발기)가 사용되는 건설공사 2회, 2m이상 흙막이지보공 2회, 5m이상 거푸집 및 동바리 2회 시행

□ 안전점검 예상비용(VAT포함)

〇 흑천 수해상습지 개선사업 : 112,200,000원(※시공사:경기종합건설㈜외 1개사)

〇 용암천 지방하천 정비사업 : 14,600,000원(※시공사:우경건설㈜)

□ 주요공정 및 착공예정일

〇 흑천 수해상습지 개선사업 : 교량 설치(착공:`21.09.)

구 분	개 소	기 준	대상시설물	비 고
교량/ 구조물	4개소	□ 교량연장100m이상 (2종시설물)	□ 교량4개소	□ 정기 안전점검 □ 초기 점검
	4개소	□ 높이 2m이상인 흙막이 지보공 □ 건설기계(항타·항발기)가 사용되는 건설기계	□ 교량4개소	□ 정기 안전점검
	6개소	□ 높이 5m이상인 거푸집 및 동바리	교량4개소(거푸집,동바리) 권양대1개소(동바리), 잠관1개소(거푸집)	□ 정기 안전점검

〇 용암천 지방하천 정비사업 : 교량 설치(착공:`22.10.)

구 분	개 소	기 준	대상시설물	비 고
교량	1개소	□ 높이 5m이상인 거푸집 및 동바리 □ 높이 2m이상인 흙막이 지보공 □ 건설기계(항타·항발기)가 사용되는 건설기계	□ 퇴계원 1교	□ 정기 안전점검

□ 붙임 자료

- 경기도『사업수행능력공통평가기준』

- 경기도 안전점검 수행기관 목록

소관부서	경기도 하천과	담당자 직/성명	시설8급 박희춘	전화번호	031-8030-3688