주변전소C 등 10동 시설공사(PKG2)

안전점검용역 과업내용서

2021. 5.

	건설본부 건축기계처

1. 일반사항

1.1 과업목적

본 과업은 아래의 관련 법 및 지침에 따라 ‘주변전소C 등 10동 시설공사’에 대한 정기안전점검을 수행하여 건설공사의 품질 및 안전 확보에 기여함을 목적으로 한다.

가.「건설기술진흥법령」(이하 “법”, “시행령”, “시행규칙”이라 한다)

나.「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(이하 "지침"이라 한다)

1.2 과업범위 및 과업범위의 해석·조정

가. 본 과업의 범위는 법 제62조 및 동법 시행령 제100조 ①의 1호의 정기안전점검으로 한다.

나. 안전점검 수행에 있어 발생되는 모든 사항은 관련 법, 지침 및 본 과업내용서에 따라 시행하되 명시되지 않은 사항은 시공사 및 발주자대리인과 협의하여 시행하도록 한다.

다. 본 과업내용서의 해석상 차이가 발생할 때에는 시공사 및 발주자대리인과 협의하여 결정한다.

1.3 과업 수행기간 및 기간의 조정

가. 본 과업 수행기간은 과업 착수일로부터 해당 건설공사 준공일 이후 3개월까지로 한다.

나. 천재지변 등의 사유에 인하여 과업수행기간을 조정할 필요가 있는 경우 계약당사자간 협의를 통하여 과업 수행기간을 조정할 수 있다.

1.4 용어 정의

가. “계약상대자”란 함은 해당 건설사업 “안전점검 기관으로 지정된 업체”를 말한다.

나. “책임기술인”이란 건축 직무분야(건축구조, 건축시공) 또는 안전관리분야(건설안전)의 특급기술인으로서「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」제9조에 따라 국토교통부장관이 인정하는 건축분야의 정기안전점검 및 정밀안전진단 교육을 이수한 자를 말한다.

다. “참여기술인”이란 책임기술인의 감독하에 안전점검을 할 수 있는 사람으로, 「건설기술 진흥법 시행령」별표 1에 따른 건축, 안전관리(건설안전) 분야의 초급기술인 이상 또는「건축사법」에 따른 건축사의 자격요건을 갖춘 자를 말한다.

※ 타워크레인에 대한 정기안전점검을 할 때에는 국토교통부령으로 정하는 자격요건을 갖춘 사람으로 하여금 안전점검을 하여야 합니다.

라. “발주자대리인”이란 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 당해공사의 설계도서 기타 관계서류의 내용대로 시공되는 지의 여부를 확인하고, 품질관리, 공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도를 하며, 발주자의 위탁에 의하여 관계법령에 따라 발주자로서의 감독권한을 대행하는 기술직원 또는 그 대리인 및 그 조직을 말한다. 건설사업관리단(CM) 인원 등이 이에 해당된다.

1.5 착수신고

계약상대자는 본 과업 계약 후 14일 이내에 아래 사항을 포함한 착수신고서를 시공사 및 발주자대리인에게 제출해야 한다.

가. 착수계

나. 안전점검 계획서

다. 책임기술인 및 참여기술인계

라. 인력(장비)투입계획서

※ 안전점검 수행기관은 [붙임2] ‘점검 종류별 기술인 투입인원’에서 정하는 등급 이상의 기술인을 투입하여 안전점검을 수행하여야 하며, 점검비용 청구 시 투입 인원에 대한 증빙을 첨부하여야 합니다.

마. 현장여건보고서

바. 안전점검시의 안전관리계획서

1.6 작업일보 제출

계약상대자는 과업수행 전 시공사 및 발주자대리인에게 사전보고하고, 작업완료 후 3일 이내에 아래 사항을 포함한 점검일지 [붙임6]를 시공사 및 발주자대리인에게 제출하여야 한다.

가. 참여 기술인과 장비 투입 현황(누계 포함)

나. 안전점검 결과

다. 기타 특이사항

1.7 계약상대자의 책임

가. 문서의 기록 ․ 비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계기관과의 협의사항, 시공사 및 발주자대리인의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서(사진포함)로 작성하여 보관하여야 한다.

나. 과업달성의 의무

본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 계약상대자의 미비, 과오 등의 결격사항이 발견된 경우에는 계약상대자의 비용부담으로 보완조치를 하여야 한다.

다. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규의 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의

과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 법률 준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 보안 및 비밀유지

계약상대자는 용역수행 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출하여서는 안 되며 관련자 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지하고, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인해 발생한 손해에 대하여 책임을 진다.

1.8 책임기술인, 참여기술인의 교체

가. 참여기술인은 충분한 학력, 경험과 관련법에 의한 자격을 갖춘 자로 하여야 하며 시공사 및 발주자대리인이 과업 수행에 부적격하다고 판단하는 경우 협의에 따라 교체할 수 있다.

나. 본 과업에 참여하는 기술인이 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술인으로 시공사 및 발주자대리인의 승인을 받아 교체한다.

2. 과업 내용

2.1 안전점검 계획수립

가. 안전점검 계획 수립 시 본 과업이 원활히 수행될 수 있도록 아래 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

1) 안전점검 시기 및 주요점검내용([붙임1] 참고)

2) 분야별 소요인원 및 구성

3) 비파괴 검사 및 재료시험 실시계획(필요시)

4) 안전점검기간 및 예정 공정표

5) 점검대상에 따른 적정 안전점검 장비선정

6) 현장작업을 위한 안전관리계획 수립

7) 붕괴유발부재, 피로․ 취약부위 등 특별부재와 포함여부 검토

2.2 안전점검 실시

가. 다음 자료들을 수집․분석하여 설계와 시공의 적정성 여부를 확인하고 현장여건이 설계도서와 부합되는지 여부를 점검하여야 한다.

1) 구조도면, 구조계산서, 시방서, 지반조사보고서 등

2) 기존 안전점검 보고서 및 점검자료(기 발생한 결함 확인 등)

3) 보수․보강 이력(기존 실적이 있는 경우)

나. 시공자가 수립한 안전관리계획의 적정 이행여부를 점검하여야 한다.

다. [붙임3]에 따른 점검항목 및 안전점검계획서의 점검항목별 세부 체크리스트에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

라. 책임기술인은 안전점검결과 결함이 있을 경우에는 지체 없이 시공사 및 발주자대리인에게 통보하여야 한다.

마. 계약상대자는 점검결과 지적사항에 대한 조치결과를 확인하여야 하며 그 결과를 안전점검 보고서에 수록하여야 한다.

바. 현장 품질시험 결과의 시방기준 만족여부를 검토하여야 한다.

3. 과업성과품 작성

3.1 작성 요령

가. 안전점검보고서는 체계적으로 작성되어야 하며, 각종 결함이 있을 경우에는 개략도와 사진을 활용하여 결함 위치와 특성에 대하여 이해하기 쉽게 표현하여야 한다.

나. 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 안전점검 일시와  각종 시험결과 등 상세한 근거자료를 첨부하여야 한다.

3.2 안전점검보고서 작성

책임기술인은 [붙임4]를 참고하여 안전점검보고서를 작성한다.

3.3 안전점검 종합보고서 작성

책임기술인은 [붙임5]를 참고하여 안전점검 종합보고서를 작성한다.

4. 용역완료 성과품 제출

4.1 제출물

가. 정기안전점검보고서(부록, 관련사진 및 CD 포함) 3부.

나. 안전점검종합보고서(부록, 관련사진 및 CD 포함) 5부.

4.2 제출시기 및 방법

가. 정기안전점검 중간보고서

- 차수별 안전점검 완료 후 7일 이내에 점검결과(중간보고)를 시공사 및 발주자대리인에게 [붙임7]에 따른 양식으로 제출하여야 한다.

- 종합보고서 초안은 3주(21일) 이내에 제출하여 시공사 및 발주자대리인이 사전 검토 할 수 있도록 하여야 한다.

나. 안전점검보고서(종합보고서 포함)

안전점검 완료 후 30일 이내에 시공사 및 발주자대리인의 확인을 받은 정기안전점검 보고서 제출하여야 한다.(아래 제출 수량은 변경될 수 있음.)

- 정기안전점검보고서 : 3부(발주청 1부, 발주자대리인 1부, 시공사 1부)

- 안전점검종합보고서 : 5부(발주청 2부, 발주자대리인 1부, 시공사 2부)

붙 임 1		점검 시기 및 점검대상

구 분		차수별 점검시기		점검횟수	대상 건물
		차수	시 기
Ⅰ. 정기안전점검				16
1	천공기(높이10미터 이상)를 사용하는 건설공사	1차	천공 작업 초기 단계	1	주변전소C
		2차	천공 작업 말기 단계	1
2	항타 및 항발기를 사용하는 건설공사	1차	항타 작업 초․중기 단계	3	주변전소C 삼목레이더 ICT센터
		2차	항타 작업 말기 단계	3
3	높이가 31미터 이상인 비계를 사용하는 건설공사	1차	비계 설치	1	삼목레이더
		2차	비계 해체	1
4	높이 5미터 이상인 거푸집 및 동바리를 사용하는 건설공사	1차	거푸집 및 동바리 설치	1	주변전소C
		2차	거푸집 및 동바리 해체	1
5	높이 2미터 이상인 흙막이 지보공을 사용하는 건설공사	1차	흙막이 지보공 설치	1	주변전소C
		2차	흙막이 지보공 해체	1
6	공장현장에서 제작하여 조립 설치하는 복합형 가설구조물을 사용하는 건설공사	1차	복합형 가설구조물 설치	1	주변전소C
		2차	복합형 가설구조물 해체	1
Ⅱ. 종합보고서				1

* 위 점검은 공정계획에 따라 시공사 및 발주자대리인과 협의하여 시행하여야 하고, 점검횟수(비용)는 현장 여건에 따라 조정(정산)될 수 있습니다.

붙 임 2		점검 종류별 기술인 투입인원

점검종류

기술인 투입인원

비  고

안전관리계획 수립대상 정기안전점검

(1회 기준)

외업(현장점검 등)		내업(보고서 작성 등)
등급	인·일	등급	인·일
특급	0	특급	0.2
고급	0	고급	0
중급	1	중급	0
초급	0	초급	1

종합보고서

외업(현장점검 등)		내업(보고서 작성 등)
등급	인·일	등급	인·일
특급	0	특급	0.5
고급	0	고급	0
중급	0	중급	1
초급	0	초급	1

붙 임 3		정기안전점검 시기 및 주요점검내용

점검 시기	조사구분	조사 항목	주요 점검 내용 및 시험방법	비 고
공통	육안검사 기본조사	▪ 가설공사	․울타리, 방음벽, 가설전기, 타워크레인, 동바리(잭서포트 포함), 거푸집, 비계, 안전난간, 추락방지시설, 낙하물방지망 등 안전시설물(구조계산확인)	존치 시 까지
		▪ 토공사(굴착, 성토 및 절토 등)	․흙막이, 사면안전성, 배수 및 계측관리
		▪ 안전관리계획서	․안전관리계획서의 적정 이행여부, 공종별 세부 안전관리계획의 적정 이행여부
		▪ 품질관리(시험)계획서	․품질시험 결과(철근, 콘크리트 등)주요자재의 시방기준 만족여부
		▪ 공사장 주변 안전조치	․인접구조물 및 현장주변 정리정돈 상태
		▪ 점검계획 수립 시 정한 점검항목	․점검계획 수립항목에 대한 점검내용
종합보고서 작성 ( 건설공사 최종 준공 후 3개월 이내)	육안검사 기본조사	▪ 종합보고서 작성	․기존 점검 주요내용 정리, 조치결과
		▪ 적정성평가	․보수․보강의 적정성 평가
추가조사		콘크리트 재료시험, 강재비파괴, 비파괴재하시험 등 추가조사 필요시 발주자대리인 협의 후 시행		필요시

※ 위 점검내용은 시공사 및 발주자대리인과 협의하여 변경될 수 있습니다.

붙 임 4		정기안전점검 보고서 목차

1. 서 두

보고서의 표지 다음에는 정기안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∙ 제출문

∙ 참여기술진 명단

∙ 보고서 목차

∙ 점검대상물의 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

∙ 정기안전점검 실시결과 요약문

2. 정기안전점검의 개요

정기안전점검의 범위와 과업내용 등 정기안전점검 계획 및 결과와 관련된 주요사항을 기술한다.

∙ 점검목적

∙ 점검대상물의 개요

∙ 점검범위 및 과업내용

∙ 사용장비

∙ 정기안전점검 수행 일정

3. 공사 목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성(해당 시)

과업 내용에 의거하여 조사, 시험하고 측정한 결과를 분석하여 점검 대상 구조물의 품질, 시공상태를 평가하고 결과를 작성한다.

∙ 주요 부재별 외관조사 결과의 분석

∙ 조사, 시험 및 측정자료 검토

∙ 시공상태의 적정성

∙ 품질관리의 적정성

4. 임시시설 및 가설공법의 안전성

과업 내용에 의거하여 임시시설 및 가설공법을 조사, 시험하고 측정한 결과를 분석하여 구조적․기능적 안전성을 평가한다.

∙ 임시시설 및 가설공법

∙ 임시시설 및 가설공법의 분석․평가

5. 공사장 주변 안전조치의 적정성

공사장 주변 안전조치를 조사하고 그 결과의 적정성을 평가한다.

∙ 공사 시 안전조치 사항

∙ 건설공사 소음, 진동 분진 방지 대책

∙ 조사결과

6. 건설기계의 작업절차 및 전도·붕괴 등을 예방하기 위한 안전조치의 적정성

건설기계 관련 안전조치를 조사하고 그 결과의 적정성을 평가한다.

∙ 일반사항

∙ 설치·해체 등 작업절차

∙ 전도·붕괴 등을 예방하기 위한 안전조치

∙ 조사결과

7. 건설공사 안전관리 검토

과업내용에 의거 실시한 건설공사 안전관리를 검토하고 적정성을 평가한다.

∙ 일반사항

∙ 안전관리계획 수립기준

∙ 조사결과

8. 조사결과의 처리

점검대상물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 보수․보강방법을 제시한다.

∙ 결함조사 내용 및 결과처리

∙ 보수방안

9. 종합결론

∙ 종합의견

∙ 정기안전점검 결과표

∙ 시공 시 특별 관리가 필요한 사항

10. 부록

∙ 안전점검 지적사항 조치자료

∙ 이전 점검에서 지적된 사항에 대한 조치사항

∙ 결함부위 조사도 및 사진

∙ 균열 보수 재료 (해당 시)

∙ 균열 보수 공법 (해당 시)

∙ 균열의 원인 및 분류 (해당 시)

∙ 안전진단전문기관 관련서류(등록증, 수료증, 자격증)

∙ 안전점검 참여기술인 실명제 명부(동별 책임기술인 및 참여기술인 서명)

붙 임 5		종합보고서 목차

1. 서 두

보고서의 표지에는 기 실시한 안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 사항을 기술한다.

∙ 제출문

∙ 참여기술진 명단

∙ 보고서 목차

∙ 점검대상물의 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

2. 기 실시한 안전점검의 요약

기 실시한 안전점검의 범위와 과업내용 등 주요사항을 기술한다.

∙ 점검대상물의 개요

∙ 각 차수별 안전점검 실시현황 (점검기관명, 책임기술인명, 점검기간, 점검비용)

∙ 기 실시한 안전점검의 주요내용

3. 기 실시한 안전점검에 의한 조치사항 및 보수․보강 실시결과 확인․검토

∙ 안전점검에 의한 조치 결과의 확인

∙ 보수ㆍ보강 작업의 실시 및 작업결과의 확인

∙ 조치결과 및 보수․보강작업의 적정성 평가

∙ 기타 사항

4. 종합결론 및 건의사항

∙ 종합결론

∙ 미 조치사항 목록

∙ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∙ 기타 필요한 사항

5. 부 록

∙ 확인 사진

∙ 기타 참고자료

붙 임 6		정기안전점검 0차 점검일지 (양식)

□ 용 역 명 :

□ 점검내용

점검일자	20 년 월 일	날씨 :
구 분	내 용
금회 점검내용	- -
다음회 점검예정	- -
장비 투입현황	- -
안전 점검결과	- -
공사현황	- -

□ 인력투입현황

구분	조사일 (일)	총계획 (인)	투입 (인)	누계 (인)	점검자
건축물 1-1차	1.25	50	10	10	책임기술인: ○○○ 참여기술인: ○○○ 외 00인

㈜OO엔지니어링                    책임 기술인   ○ ○ ○ (인)

붙 임 7		정기안전점검 중간보고서 (양식)

1. 작성시기 : 점검 완료 후 7일 이내 제출,

2. 작성방법

1) 보고서 요약문 형태로 간략 표현

2) 공통적인 조사항목인 가설공사, 토공사 등은 최초 중간보고시에만 작성하며, 차기 보고 시에는 특이사항 발생 시만 작성

3) 부록 : 균열 등 결함사진, 비파괴조사결과 등 설명자료 첨부

Ⅰ. 점검개요

1. 공사개요

○ 공 사 명 :

○ 시 공 사 : ○○○○ 컨소시엄

○ 공사기간 : ’00.00.00. ～ `00.00.00.
○ 점검기간 : ’00.00.00. ～ `00.00.00.

2. 공사개요

○

○

Ⅱ.주요 점검결과표

1. 공통사항

공종	조사 항목	점 검 세 부 항 목	점 검 결 과	비고
가설 공사	울타리 ․ 가설전기 ․ T/C	•울타리의 시공상세도와 현장시공 일치여부 (사용 자재, 규격 및 설치간격, 접합부 시공 상태)
		•울타리의 시공상태 하자유무 (변형, 침하, 균열, 기울어짐 등)
		•가설전기 임시수전설비의 관리상태
		:	:

2. 차수별 점검사항

공종	조사 항목	세 부 항 목	점 검 결 과	비고
철근콘크리트공사	콘크리트공사	•콘크리트 타설 속도와 방법
		•Slump Test의 유무
		•골재 분리 및 균열의 발생 여부
		•균열조사도 작성 (구조균열 및 진행성 균열조사), 균열보수 방법 제시
		:	:

Ⅲ. ㅇㅇ 점검결과 중간보고 총평

(개괄식으로 점검사항 서술 )

㈜OO엔지니어링                    책임 기술인   ○ ○ ○ (인)