■ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙 [별표 5]

진단측정 장비(제23조 관련)

1. 공통

가. 균열폭측정기(7배율 이상이고, 라이트부착형일 것)

나. 반발경도측정기(교정장치를 포함할 것)

다. 초음파측정기(초음파 전달시간을 0.1㎲까지 분해가 가능할 것)

라. 철근탐사장비

마. 철근부식도측정장비(자연전위법 또는 전기저항법으로 측정이 가능할 것)

바. 염분측정장비

사. 코어채취기

아. 도막(塗膜)두께측정장비(측정범위가 0.1㎜ 이하일 것)

자. 측량기[수준(水準)ㆍ각도ㆍ거리 측정용]

차. 강재비파괴시험장비

1) 자분(磁粉)탐상기(Magnetic Testing, MT)

2) 초음파시험기(Ultrasonic Testing, UT)

2. 교량 및 터널분야

가. 정적 변형측정장치

나. 동적 변형측정장치

다. 내공변위측정기(정밀도가 0.01㎜ 이상일 것)

3. 수리시설분야

가. 유독가스탐지기

나. 관로누수탐지기

다. 금속관탐지기

4. 항만분야

유속계(0.1m/sec 〜 3m/sec)

5. 건축분야

가. 진동측정기

나. 정적 변형측정장치

6. 종합분야

제1호부터 제5호까지의 진단측정 장비를 모두 구비하여야 한다.

비고

진단측정 장비는 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 따른 검정ㆍ교정을 받아야 한다. 다만, 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 따른 검정ㆍ교정 대상에 해당하지 않는 경우에는 소요성능을 갖춘 장비여야 한다.