1. 국도 35호선 호포고가교 등 25개소 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역

1. 용역의 목적

본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 "시설물안전법“이라 한다.) 제11조 및 동법 시행령 제8조에 규정에 따른 정밀안전점검 용역으로서 시설물에 대한 물리적 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재난 등을 사전에 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하기 위하여 예산범위내에서 도급으로 시행코자 함

2. 과업의 범위

시설물명	노선	위치	연장(m)	폭(m)			높이(m)	준공년도	구조형식	설계 하중	비고
두현2교	14	울산 울주군 청량면 문죽리 산 277-5	250.0	21.0			18.5	2006-12-20	강상자형교	DB-24	진단+1종성능
두현1교	14	울산 울주군 청량면 문죽리 745-4	150.0	21.0			22.3	2006-12-20	PSC I형교	DB-24	정밀점검
문죽교	14	울산 울주군 청량면 문죽리 산 70-1	200.0	21.0			13.9	2006-12-20	강상자형교	DB-24	진단+1종성능
호포고가교	35	경남 양산시 동면 가산리 987-4	150.0	25.6			7.5	2001-03-30	강상자형교	DB-24	진단+1종성능
호박소터널(상)	24	경남 밀양시 산내면 삼양리 산 16-16	1,167.5	12.0			7.8	2013-07-31	NATM	-	정밀점검 +제연성능
호박소터널(하)	24	경남 밀양시 산내면 삼양리 산 16-16	1,297.5	12.0			7.8	2013-07-31	NATM	-	제연성능
가지산터널(상)	24	경남 밀양시 산내면 삼양리 산 14-1	4,580.0	8.0			7.3	2007-12-31	NATM	-	정밀점검 +제연성능
가지산터널(하)	24	경남 밀양시 산내면 삼양리 산 1-4	4,534.0	8.0			7.3	2007-12-31	NATM	-	정밀점검 +제연성능
쌀재터널(상)	5	경남 창원시 마산합포구 예곡동	1,460.0	10.0			7.2	2006-12-20	NATM	-	진단+제연성능
쌀재터널(하)	5	경남 창원시 마산합포구 예곡동	1,470.0		10.0	7.2		2006-12-20	NATM	-	진단+제연성능
완암터널(상)	2	경남 창원시 성산구 양곡동 산 45-11	1,756.0		10.9	7.0		2013-12-31	NATM	-	제연성능
완암터널(하)	2	경남 창원시 성산구 창곡동 111	1,745.0		10.9	7.0		2013-12-31	NATM	-	제연성능
양곡터널(상)	2	경남 창원시 성산구 귀곡동 산 42-10	1,130.0		11.5	6.8		2008-05-19	NATM	-	제연성능
양곡터널(하)	2	경남 창원시 성산구 양곡동 산 28-9	1,060.0		11.5	6.8		2008-05-19	NATM	-	제연성능
김해1터널(상)	14	경남 김해시 한림면 병동리 412	1,502.0		7.0	7.0		2007-12-18	NATM	-	제연성능
김해1터널(하)	14	경남 김해시 주촌면 덕암리 685	1,510.0		7.0	7.0		2007-12-18	NATM	-	제연성능
가포터널(상)	2	경남 창원시 마산합포구 예곡동 4-1	1,230.0		11.7	6.9		2008-05-19	NATM	-	제연성능
기포터널(하)	2	경남 창원시 마산합포구 가포동 541	1,235.0		11.7	6.9		2008-05-19	NATM	-	제연성능
신동전터널(상)	2	경남 창원시 마산합포구 진동면 동전리 산 124-1	1,080.0		12.5	8.0		2008-12-31	NATM	-	제연성능
정병터널(상)	25	경남 창원시 의창구 퇴촌동 산 92-5	2,200.0		7.0	4.7		2014-01-16	NATM	-	제연성능
정병터널(하)	25	경남 창원시 의창구 동읍 덕산리 18	2,200.0		7.0	4.7		2014-01-16	NATM	-	제연성능
용당터널(상)	7	경남 양산시 용당동 산 9-1	1,000.0		7.0	6.7		2020-12-23	NATM	-	제연성능
용당터널(하)	7	경남 양산시 용당동 산 9-1	1,010.0		7.0	6.7		2020-12-23	NATM	-	제연성능
서창터널(상)	7	경남 양산시 삼호동 산 18-1	1,225.0		10.0	6.8		2019-04-30	NATM	-	제연성능
서창터널(하)	7	경남 양산시 삼호동 산 18-1	1,164.0		10.0	6.8		2019-04-30	NATM	-	제연성능

3. 과업의 세부내용

가. 자료수집 및 분석(시설물관리대장 및 해당 시설물 점검계획 일치 여부 확인)  나. 현장조사 및 시험(비점오염시설 설치여부 확인)  다. 상태평가  라. 종합평가 및 안전등급 지정   마. 보수ㆍ보강방안 제시   바. 보고서 작성

4. 용역기간

본 용역기간은 착수일로부터 210일(7개월)간으로 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한 후, 기간을 연장할 수 있다.

2. 국도 7호선 여락고가교 등 7개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 기술용역

1. 용역의 목적

본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 "시설물안전법“이라 한다.) 제11조 및 동법 시행령 제8조에 규정에 따른 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역으로서 시설물에 대한 물리적 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재난 등을 사전에 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하기 위하여 예산범위내에서 도급으로 시행코자 함

2. 과업의 범위

시설물명	노선	종별	위 치	상부형식	연장(M)	총폭(M)	비 고
여락고가교	7	2	경남 양산시 동면 여락리 36-3	PSC-I교	240.6	18.5	정밀안전점검 내진성능평가
양동육교	25	3	경남 밀양시 하남읍 양동리 384-11	PSC-I교	30.0	19.5	내진성능평가
주천교	25	3	경남 김해시 진영읍 진영리 319-67	PSC-I교	91.0	19.0	내진성능평가
설창교	14	3	경남 김해시 진영읍 설창리 66-2	PSC-I교	75.1	19.0	내진성능평가
고산교	25	3	경남 창원시 성산구 토월동 50	강상자형교	80.0	24.5	내진성능평가
명리천1교	5	3	경남 창녕군 계성면 명리 1276	강상자형교	40.0	19.5	내진성능평가
죽사1교	5	2	경남 창녕군 영산면 죽사리 1269-2	강상자형교	50.0	19.5	내진성능평가

3. 과업의 세부내용

가. 자료수집 및 분석(시설물관리대장 및 해당 시설물 점검계획 일치 여부 확인)  나. 현장조사 및 시험(비점오염시설 설치여부 확인)  다. 상태평가  라. 종합평가 및 안전등급 지정   마. 내진성능평가 (보강 필요시 보강 후 해석 포함)바. 보수ㆍ보강방안 제시   사. 보고서 작성

4. 용역기간

본 용역기간은 착수일로부터 210일(7개월)간으로 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한 후, 기간을 연장할 수 있다.

3. 국도 58호선 예림교 등 29개소 정밀안전진단 등 기술용역

1. 용역의 목적

본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 "시설물안전법“이라 한다.) 제11조, 12조 및 동법 시행령 제8조, 10조에 규정에 따른 정밀안전진단과 제40조 및 같은 법 시행령 제28조의 규정에 따른 성능평가 용역으로서 시설물에 대한 물리적 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상 상태를 점검하여, 재난 등을 사전에 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하기 위하여 예산범위내에서 도급으로 시행코자 함

2. 과업의 범위

시설물명	노선	종별	위 치	상부형식	하부형식	연장 (M)	총폭 (M)	비 고
예림교	58	1	경남 밀양시 가곡동 540	PSC-BOX	T형	400.0	22.0	정밀안전진단 1종성능평가 내진성능평가
교량, 터널 28개소								하자정기점검

3. 과업의 세부내용

가. 자료수집 및 분석(시설물관리대장 일치여부 확인)   나. 현장조사 (교량 점검시설 해당시 상세조사) 및 시험

다. 상태평가   라. 재하시험   마. 안전성평가   바. 내진성능평가   사. 종합평가 및 안전등급 지정   아. 성능평가(안전성능, 내구성능, 사용성능)    자. 종합평가 및 종합성능등급 지정   차. 보수ㆍ보강방안 및 유지관리 전략 제안   카. 보고서 작성

4. 용역기간

본 용역기간은 착수일로부터 210일(7개월)간으로 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한 후, 기간을 연장할 수 있다.

4. 국도 2호선 가포1교 등 6개소 정밀안전점검 기술용역

1. 용역의 목적

본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 "시설물안전법“이라 한다.) 제11조 및 동법 시행령 제8조에 규정에 따른 정밀안전점검 용역으로서 시설물에 대한 물리적 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재난 등을 사전에 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하기 위하여 예산범위내에서 도급으로 시행코자 함

2. 과업의 범위

시설물명	노선	종별	위 치	상부형식	연장(M)	총폭(M)	비 고
가포1교	2	1	경남 창원시 마산합포구 가포동 산 1-119	강상자형교	130.0	24.9	정밀안전점검
가포2교	2	1	경남 창원시 마산합포구 가포동 산 55	강상자형교	609.0	20.9	정밀안전점검
가포IC램프A교	2	1	경남 창원시 마산합포구 가포동 산 55	강상자형교	190.0	13.9	정밀안전점검
가포IC램프C교	2	1	경남 창원시 마산합포구 가포동 78	강상자형교	143.0	7.9	정밀안전점검
가포IC램프D교	2	1	경남 창원시 마산합포구 가포동 산 55	강상자형교	200.0	7.9	정밀안전점검
가포IC램프E교	2	1	경남 창원시 마산합포구 가포동 산 55	강상자형교	100.0	7.9	정밀안전점검

3. 과업의 세부내용

가. 자료수집 및 분석(시설물관리대장 및 해당 시설물 점검계획 일치 여부 확인)  나. 현장조사 및 시험(비점오염시설 설치여부 확인)  다. 상태평가  라. 종합평가 및 안전등급 지정   마. 보수ㆍ보강방안 제시   바. 보고서 작성

4. 용역기간

본 용역기간은 착수일로부터 210일(7개월)간으로 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한 후, 기간을 연장할 수 있다.

5. 국도 35호선 인보교 등 7개소 정밀안전점검 기술용역

1. 용역의 목적

본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 "시설물안전법“이라 한다.) 제11조 및 동법 시행령 제8조에 규정에 따른 정밀안전점검 용역으로서 시설물에 대한 물리적 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재난 등을 사전에 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하기 위하여 예산범위내에서 도급으로 시행코자 함

2. 과업의 범위

시설물명	노선	위치	연장(m)	폭(m)	높이(m)	준공년도	구조형식	설계 하중	비고
천소교	24	울산 울주군 언양읍 반천리 46-3	210.0	27.2	-	2003-12-26	PSC I형교	DB-24	정밀점검
범서육교	24	울산 울주군 범서읍 입암리 513-4	100.0	21.0	-	2003-12-26	강상자형교	DB-24	정밀점검
복안천교	35	울산 울주군 두서면 활천리 757-1	120.0	21.0	-	2004-12-24	PSC I형교	DB-24	정밀점검
대천교	24	울산 울주군 언양읍 구수리 623-1	330.0	21.0	-	2003-12-26	PSC I형교	DB-24	정밀점검
소토육교	35	경남 양산시 산막동 399-4	100.0	17.5	-	2005-12-13	강상자형교	DB-24	정밀점검
인보교	35	울산 울주군 두서면 서하리 44-9	120.0	19.5	-	2004-12-31	PSC I형교	DB-24	정밀점검
처용지하차도	31	울산 울주군 온산읍 처용리 산 18-7	140.0	10.0	4.7	2014-06-30	박스형	-	정밀점검

3. 과업의 세부내용

가. 자료수집 및 분석(시설물관리대장 및 해당 시설물 점검계획 일치 여부 확인)  나. 현장조사 및 시험(비점오염시설 설치여부 확인)  다. 상태평가  라. 종합평가 및 안전등급 지정   마. 보수ㆍ보강방안 제시   바. 보고서 작성

4. 용역기간

본 용역기간은 착수일로부터 210일(7개월)간으로 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한 후, 기간을 연장할 수 있다.