참고자료

구분	시설명	구조	주소	비고
소청도기준국	송신안테나	안테나: 철탑 / 구조: 지선식	인천 옹진군 대청면 소청서로 279	높이 : 30m
	수신안테나	안테나: 강관 / 구조: 자립식		높이 : 6m
팔미도기준국	송신안테나	안테나: 철탑 / 구조: 지선식	인천 중구 팔미로 28	높이 : 45m
	수신안테나	안테나: 강관 / 구조: 자립식		높이 : 6m
어청도기준국	송신안테나	안테나: 철탑 / 구조: 지선식	전북 군산시 옥도면 어청도길 240	높이 : 45m
	수신안테나	안테나: 강관 / 구조: 자립식		높이 : 6m
거문도기준국	송신안테나	안테나: 철탑 / 구조: 지선식	전남 여수시 삼산면 거문도등대길 299	높이 : 45m
	수신안테나	안테나: 강관 / 구조: 자립식		높이 : 6m
평창기준국	송신안테나	안테나: 철탑 / 구조: 지선식	강원 평창군 미탄면 뒷벌길 100	높이 : 90m
	수신안테나	안테나: 강관 / 구조: 자립식		높이 : 6m
포항표지소	송신안테나	안테나: 철탑 / 구조: 지선식	경북 포항시 북구 청하면 청하로 20	높이 : 137m
광주표지소	송신안테나	안테나: 철탑 / 구조: 지선식	전남 함평군 학교면 학교월산길 28-17	높이 : 122m

소청도기준국 송신안테나	팔미도기준국 송신안테나
평창기준국 송신안테나(타기준국 수신안테나)	포항표지소