붙임 3

｢기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령(안)｣ 주요 제정사항

ㅇ (관련기준) 관련 내진설계기준*의 최신 제·개정현황 적용

* KDS 17 10 00(내진설계 일반), KDS 11 44 00(공동구), KDS 14 20 10(콘크리트구조 해석과 설계 원칙) 등

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (예비평가) 상세평가 실시 우선순위 결정을 위한 지진도, 취약도, 영향도에 기반한 예비평가 방법 제시

ㅇ (평가방법) 내진성능평가는 응답변위법을 기본으로 하고, 비선형 응답이력해석법의 적용도 가능토록 함

ㅇ (성능판정기준) 구조적 성능판정 뿐만 아니라 비구조요소의 성능판정을 위한 근거제시, 성능수준에 따른 복수의 목표성능 만족 요구(기능수행수준 및 붕괴방지수준)

ㅇ (응답변위법) 횡단 및 종단방향 단면력을 검토

- 지반변위는 기반면의 설계속도응답스펙트럼을 이용하는 것을 원칙

- 횡단방향 검토시 단일코사인과 이중코사인의 설명과 예제 제시

- 지진시 지반의 비선형 거동을 고려한 변형계수 산정방법을 제시

- 상세한 예제를 통한 응답변위법의 적용방안 제시

ㅇ (응답이력해석법) 지진 시 지반 및 구조물의 소성거동을 허용할 수 있는 비선형 응답이력해석법의 이론, 해석절차, 성능수준 판단방법 및 예제 제시

ㅇ (액상화 부상검토) 액상화 발생시 지중구조물 부상검토 절차 제시

응답변위법으로? 하는게 맞는지?