붙임 4		｢기존 시설물(공항시설) 내진성능 평가요령(안)｣ 주요 제정사항

ㅇ (관련기준) ｢내진설계 일반(’18)｣ 및 ｢공항시설 내진설계기준(’18)｣ 등 공항 관련 내진기준*의 최신 제･개정 현황 적용

* 공항관련 내진기준 : KDS41 17 00, KBC2016 등 반영

ㅇ (적용범위) ｢공항시설 내진설계기준｣에 따라 평가요령을 적용하는 공항 시설물 분류 및 제시

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (평가절차) 비행장시설, 건축물, 교량, 지중구조물에 대한 평가절차 제시

- 내진성능 예비평가*와 상세평가 2단계로 구성

* 예비평가는 상세평가의 우선순위를 결정하는 판단자료를 제공

ㅇ (비행장시설) 활주로, 유도로, 계류장에 대한 내진성능 평가방법 제시

- 비행장시설 하부지반에 대한 액상화 평가 실시 후, 액상화 발생 가능성이 있을 경우, 해당 지반의 연직 침하량*을 근거로 내진성능 평가 수행

* 액상화 발생시 연직 침하량 평가는 등가정적 해석법 및 동적 해석법을 적용(예제 수록)

ㅇ (건축물) 일반건축물, 건물외구조물, 비구조요소에 대한 평가방법 제시

- 구조요소는 구조공학의 기본원리를 따르도록 하며, 필요시 제3자 검토 권고 추가

- 건물외구조물과 비구조요소의 평가방법 및 관련기준 제시

ㅇ (교량) 교량의 내진안전성 평가방법 제시

ㅇ (지중구조물) 지중구조물의 내진안전성 평가방법 제시