붙임 5		｢기존 시설물(궤도시설) 내진성능 평가요령(안)｣ 주요 제정사항

ㅇ (관련기준) ｢내진설계 일반(’18)｣ 및 ｢궤도시설의 건설에 관한 설비기준(’18)｣ 등 궤도시설 관련 내진기준*의 최신 제･개정 현황 적용

* 궤도시설 관련 내진기준 : KDS41 17 00, KBC2016 등 반영

ㅇ (적용범위) ｢궤도시설의 건설에 관한 설비기준｣에 따라 평가요령을 적용하는 궤도시설의 분류 및 제시

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (평가절차) 정거장 및 건축물, 기초, 삭도지주, 교량에 대한 평가절차 제시

- 내진성능 예비평가*와 상세평가 2단계로 구성

* 예비평가는 상세평가의 우선순위를 결정하는 판단자료를 제공

ㅇ (정거장 및 건축물) 정거장 및 건축물에 대한 평가방법 제시

- 정거장과 지주 등 서로 다른 시설의 내진등급이 다를 경우 기능수행을 고려한 평가를 수행하도록 권고

ㅇ (기초) 기초 및 옹벽의 내진안전성 평가방법 제시

ㅇ (삭도지주) 삭도 시설 중 지주구조물의 내진성능 평가방법 제시

- 삭도지주 및 지주 하부구조의 모델링 방법 제시

- 내진성능 평가방법으로 등가정적해석법과 동적해석법 제시

ㅇ (교량) 궤도시설에 포함된 교량의 내진안전성 평가방법 제시