붙임 2		｢기존 시설물(기초및지반) 내진성능 평가요령(안)｣ 주요 개정사항

ㅇ (관련기준) ｢내진설계 일반(’18)｣ 및 ｢기초 내진 설계기준(’18)｣ 등 기초및지반 관련 내진설계기준의 최신 제･개정현황 적용

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (지반물성) 지반조사 방법, 지반 동적물성값 결정방법 등에 대한 최신 연구동향 반영·개선

ㅇ (액상화 평가) 최신기준을 반영한 액상화 발생 가능성 평가법 개선

- 예비평가와 본평가의 2단계 적용

- 현장실험 결과를 이용한 액상화 저항전단응력비 산정법 개선

- 지진전단응력비 산정법 변경 등 액상화 안전율 산정절차 개선

ㅇ (평가절차) 액상화 발생 시 대책공법 적용 이외, 액상화를 고려한 기초 내진성능 평가 절차를 추가

ㅇ (평가방법) 액상화를 고려한 기초 내진성능 평가법 개선

- 액상화를 고려한 얕은기초의 내진성능 평가법 추가

- 액상화를 고려한 말뚝기초의 내진성능 평가법 개선

ㅇ (옹벽) 옹벽의 내진성능평가 방법을 추가하고, 옹벽 변위에 따른 지진계수 산정법 제시

ㅇ (내진성능평가예제) 개정 내용을 반영하여 평가예제 수정·보완

- 지반특성평가 및 설계지반운동 결정, 액상화 평가, 기초의 내진성능 평가, 액상화를 고려한 기초 내진성능 평가, 옹벽의 내진성능 평가예제 등 수정·보완