붙임 1		｢기존 시설물(터널) 내진성능 평가요령(안)｣ 주요 개정사항

ㅇ (관련기준) 관련 내진설계기준*의 최신 제·개정현황 적용

* KDS 17 10 00(내진설계 일반), KDS 27 17 00(터널 내진설계, KDS 11 44 00(공동구), 도시철도 내진설계기준, KDS 14 20 10(콘크리트구조 해석과 설계 원칙) 등

ㅇ (예비평가) 예비평가의 의의 명확화*와 지반분류체계에 부합토록 지진도 산정지표 변경 및 내진그룹화 수정

* 예비평가는 다수 시설물의 내진성능 상세평가 실시를 위한 우선순위를 결정

ㅇ (지진세기 감소) 사용목표수명과 평가설계수명의 비를 3등급으로 구분하여 지진세기를 감소할 수 있도록 한 규정의 삭제*

* ｢시설물안전법｣ 등에 따라 지속적인 유지관리 시행, 잔존수명 규정 곤란

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (성능판정기준) 복수 목표성능 만족 요구(기능수행/붕괴방지수준)

ㅇ (지진해석법) 터널 시공방식에 따라 개착 천층터널의 경우 응답변위법, 굴착 심층터널인 경우 응답이력해석법 적용 권장

ㅇ (종단방향 검토) 응답변위법을 이용한 개착터널 단면력 검토 시 종단방향에 대한 단면력 검토 삭제

ㅇ (응답변위법) ‘기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령’에 제시된 개선된 응답변위법 적용방안을 준용토록 하며 설명 및 예제 제시

ㅇ (응답이력해석법) 유한요소해석법, 유한차분해석법에 대한 이론, 물성산정, 해석절차 등 상세 설명 및 예제 제시