기존시설물(터널) 내진성능 평가요령 개정(안) 관계기관 검토의견

기존 시설물(터널) 내진성능 평가요령

검토기관(검토자) : ○○○○(○○○)

항목

개정(안)

수정(안)

근거 / 사유

(작성방법)

해당 장, 절,

표, 그림 등

번호기재

(작성방법) 해당 요령 신구조문대비표에서 제‧개정(안)의 해당 내용 복사

제‧개정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시

검토의견에 대한 근거 및 사유 제시

(예시)

2.2.4

2.2.4 유효수평지반가속도

행정구역별로 지진구역을 설정하여 지진의 평균 재현주기별로 지진재해도를 작성하고 이를 기초로 설계에 반영할 수 있도록 조정한 지진 구역계수는 표 2.2.2와 같다.  표 2.2.2는 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, 표 2.2.3의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다.  지반가속도계수는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.  표 2.2.4은 행정구역별로 지진구역을 구분한 것이다.

2.2.4 유효수평지반가속도

댐 단면설계를 위해 사용하는 행정구역별 지진 구역계수는 <표 2.2.2>과 같다. <표 2.2.2>은 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, <표 2.2.3>의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다. 유효수평지반가속도는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.

｢댐내진설계기준｣ 개정에 따른 개정 내용 반영 필요

(예시)

<표 2.2.4>

<표 2.2.4> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

<표 2.2.3> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

표 번호 수정

기존시설물(기초및지반) 내진성능 평가요령 개정(안) 관계기관 검토의견

기존 시설물(기초및지반) 내진성능 평가요령

검토기관(검토자) : ○○○○(○○○)

항목

개정(안)

수정(안)

근거 / 사유

(작성방법)

해당 장, 절,

표, 그림 등

번호기재

(작성방법) 해당 요령 신구조문대비표에서 제‧개정(안)의 해당 내용 복사

제‧개정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시

검토의견에 대한 근거 및 사유 제시

(예시)

2.2.4

2.2.4 유효수평지반가속도

행정구역별로 지진구역을 설정하여 지진의 평균 재현주기별로 지진재해도를 작성하고 이를 기초로 설계에 반영할 수 있도록 조정한 지진 구역계수는 표 2.2.2와 같다.  표 2.2.2는 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, 표 2.2.3의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다.  지반가속도계수는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.  표 2.2.4은 행정구역별로 지진구역을 구분한 것이다.

2.2.4 유효수평지반가속도

댐 단면설계를 위해 사용하는 행정구역별 지진 구역계수는 <표 2.2.2>과 같다. <표 2.2.2>은 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, <표 2.2.3>의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다. 유효수평지반가속도는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.

｢댐내진설계기준｣ 개정에 따른 개정 내용 반영 필요

(예시)

<표 2.2.4>

<표 2.2.4> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

<표 2.2.3> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

표 번호 수정

기존시설물(공동구) 내진성능 평가요령 제정(안) 관계기관 검토의견

기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령

검토기관(검토자) : ○○○○(○○○)

항목

재정(안)

수정(안)

근거 / 사유

(작성방법)

해당 장, 절,

표, 그림 등

번호기재

(작성방법) 해당 요령 제정(안)의 해당 내용 복사

제정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시

검토의견에 대한 근거 및 사유 제시

(예시)

2.2.4

2.2.4 유효수평지반가속도

행정구역별로 지진구역을 설정하여 지진의 평균 재현주기별로 지진재해도를 작성하고 이를 기초로 설계에 반영할 수 있도록 조정한 지진 구역계수는 표 2.2.2와 같다.  표 2.2.2는 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, 표 2.2.3의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다.  지반가속도계수는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.  표 2.2.4은 행정구역별로 지진구역을 구분한 것이다.

2.2.4 유효수평지반가속도

댐 단면설계를 위해 사용하는 행정구역별 지진 구역계수는 <표 2.2.2>과 같다. <표 2.2.2>은 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, <표 2.2.3>의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다. 유효수평지반가속도는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.

｢댐내진설계기준｣ 개정에 따른 개정 내용 반영 필요

(예시)

<표 2.2.4>

<표 2.2.4> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

<표 2.2.3> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

표 번호 수정

기존시설물(공항시설) 내진성능 평가요령 제정(안) 관계기관 검토의견

기존 시설물(공항시설) 내진성능 평가요령

검토기관(검토자) : ○○○○(○○○)

항목

제정(안)

수정(안)

근거 / 사유

(작성방법)

해당 장, 절,

표, 그림 등

번호기재

(작성방법) 해당 요령 제정(안)의 해당 내용 복사

제정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시

검토의견에 대한 근거 및 사유 제시

(예시)

2.2.4

2.2.4 유효수평지반가속도

행정구역별로 지진구역을 설정하여 지진의 평균 재현주기별로 지진재해도를 작성하고 이를 기초로 설계에 반영할 수 있도록 조정한 지진 구역계수는 표 2.2.2와 같다.  표 2.2.2는 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, 표 2.2.3의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다.  지반가속도계수는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.  표 2.2.4은 행정구역별로 지진구역을 구분한 것이다.

2.2.4 유효수평지반가속도

댐 단면설계를 위해 사용하는 행정구역별 지진 구역계수는 <표 2.2.2>과 같다. <표 2.2.2>은 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, <표 2.2.3>의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다. 유효수평지반가속도는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.

｢댐내진설계기준｣ 개정에 따른 개정 내용 반영 필요

(예시)

<표 2.2.4>

<표 2.2.4> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

<표 2.2.3> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

표 번호 수정

기존시설물(궤도시설) 내진성능 평가요령 제정(안) 관계기관 검토의견

기존 시설물(궤도시설) 내진성능 평가요령

검토기관(검토자) : ○○○○(○○○)

항목

제정(안)

수정(안)

근거 / 사유

(작성방법)

해당 장, 절,

표, 그림 등

번호기재

(작성방법) 해당 요령 제정(안)의 해당 내용 복사

제정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시

검토의견에 대한 근거 및 사유 제시

(예시)

2.2.4

2.2.4 유효수평지반가속도

행정구역별로 지진구역을 설정하여 지진의 평균 재현주기별로 지진재해도를 작성하고 이를 기초로 설계에 반영할 수 있도록 조정한 지진 구역계수는 표 2.2.2와 같다.  표 2.2.2는 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, 표 2.2.3의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다.  지반가속도계수는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.  표 2.2.4은 행정구역별로 지진구역을 구분한 것이다.

2.2.4 유효수평지반가속도

댐 단면설계를 위해 사용하는 행정구역별 지진 구역계수는 <표 2.2.2>과 같다. <표 2.2.2>은 평균 재현주기 500년을 기준으로 결정되었으며, <표 2.2.3>의 위험도계수를 함께 이용하면 다른 재현주기에서의 설계 지반운동 수준도 결정할 수 있다. 유효수평지반가속도는 지진구역계수와 위험도계수를 곱하여 구한다.

｢댐내진설계기준｣ 개정에 따른 개정 내용 반영 필요

(예시)

<표 2.2.4>

<표 2.2.4> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

<표 2.2.3> 위험도 계수

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년	4,800년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

표 번호 수정