부산지방국토관리청 공고 제2022 – 52호

“건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고”

｢건설기술진흥법｣ 제62조, 같은 법 시행령 제100조, 제100조의2, ｢건설공사 안전관리 업무수행 지침｣에 따라  □울산 농소 –경주 외동 국도건설공사□ 정기안전점검 수행기관을 지정하고자 아래와 같이 공고합니다.

2022. 04. 07.

부산지방국토관리청장

1. 용역사업 집행계획

(단위 : 원)

연번	용 역 명	용역개요	용 역 비	비고
1	울산 농소-경주 외동 국도건설공사 정기안전점검	정기안전점검 1식	283,876,950	부가세포함

※ 1. 용역비는 부가가치세를 포함한 금액이며 용역기간은 원칙적으로 공사기간에 따른다.

2. 안전점검 수행기관으로 지정된 용역업자는 낙찰된 금액으로 시공사와 계약을 체결하고, 이때 시공사와 협의하여 용역기간을 결정할 수 있다.

3. 용역업자 선정이후, 정부의 계획변경 등으로 사업내용이 변경, 취소될 수 있음을 감안하여 참가하여야 하고, 낙찰 후 수급자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

4. 입찰자는 입찰공고 시 첨부되는 과업내용서, 사업수행능력평가기준서 등과 국가계약관련 법령 및 계약예규를 포함한 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지한 후 응찰하시기 바라며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에 있습니다.

2. 사업내용

< 울산 농소 – 경주 외동 >

□ 울산 농소 – 경주 외동 국도건설공사

가. 사 업 명 : 울산 농소 – 경주 외동 국도건설공사

나. 시 공 사 : 한일건설(주),(주)하이콘엔지니어링,(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

다. 건설사업관리기술인 : ㈜동성엔지니어링,(주)태일,(주)케이씨아이

라. 공사개요

- 위    치 : 울산광역시 부구 농소동~경북 경주시 외동읍

- 공사기간 : 2021.04.12.~2028.04.09

- 공 사 비 : 959억원

- 점검내용 : 교량(4개소), 옹벽(11개소), 절토사면(2개소), 터널(1개소)

3. 입찰참가자격 및 낙찰자 결정방법

□ 부산지방국토관리청 안전점검 수행기관 명부에 등록되어 있는 업체 중 종합 또는 교량 및 터널분야 안전진단 전문기관으로 등록된 업체[붙임1]참조

가. 평가방법 : 도로분야 건설공사 안전점검 사업수행능력 세부평가기준 [붙임2]참조

나. 수행기관 지정

- 예정가격 이하로서 최저가격을 제시한 자로부터 사업수행능력 자기평가 점수를 합산하여 종합평점이 85점 이상인 자

- 평가점수가 동일한 경우에는 제안가격이 저가인 안전점검 수행기관을 지정

4. 평가기준(작성안내서 포함) 교부 및 평가자료 제출

가. 사업수행능력(PQ) 평가기준(작성안내서 포함)은 ‘22.04.07.~’22.04.14.까지 우리 청 홈페이지(http://www.molit.go.kr/brocm/intro.do)에 게재합니다.

나. 사업수행능력(PQ)(자기평가서) 및 입찰금액(희망예정가격 포함) 제출 마감일시 및 제출방법

ㅇ 제출기간 : 22.04.07.(목) 17:00 ~ 22.04.14.(목) 09:00

ㅇ 제출방법 : e-mail 제출(PDF) pov90@korea.kr

- 안전점검 수행기관 사업수행능력(PQ) 자기평가서(양식1)만 1부 제출(입찰가격 및 희망예정가격 기재)하며, 추후 사업수행능력(PQ)평가서(세부자료-증빙서류 포함) 제출 별도 통보

5. 예정가격 결정방법

ㅇ 예정가격은 입찰에 참여하는 자가 제시한 희망예정가격* 금액 전체를 평균한 가격으로 결정한다.

* 희망예정가격은 용역비의 ±2% 내외로 기재하여야 하며 ±2%를 벗어날 경우 예정가격 산출시 제외한다.

6. 기타 유의사항

가. 사업수행능력 평가서(세부자료-증빙서류 포함)는 소속회사의 직원(위임장, 재직증명서, 신분증 지참)이 제출하여야 하며, 별도의 등록 절차는 없습니다.

나. 평가자료는 우리 청에서 작성한 평가기준 및 작성요령에 따라 사실대로 작성하여야 하며 허위, 위․변조 사실이 발견되면 낙찰취소, 계약해지 등의 불이익을 받을 수 있으며, 제출된 자료는 일체 반환하지 않습니다.

다. 평가자료에 명시한 참여기술인은 업무의 연속성 등을 고려하여 용역 준공 시까지 계속 근무하여야 하며, 다만 질병․퇴직 등의 부득이한 사유로 인하여 교체가 필요한 경우에는 교체 인정사유를 명기하여 우리 청의 사전 승인을 받아야 합니다.

라. 참여기술인은 입찰공고일로부터 입찰 시까지 반드시 소속회사에 재직하여야 하며, 참여기술인의 사망 등 부득이한 경우는 우리 청에 즉시 그 사실을 통보하고, 동등 이상의 등급, 경력을 보유한 기술인으로 우리 청에 대체승인을 요구하여 평가위원회심의를 거쳐 대체승인 여부를 결정합니다. 이 경우 교체기술인은 재평가하되, 당초 기술인의 점수를 초과할 수 없습니다.

마. 사업수행능력평가(PQ) 평가기준과 평가서 작성안내서의 교부는 인터넷 게시로 갈음하며, 평가기준의 변경 및 수정, 자료제출 일자 변경 등은 우리 청 홈페이지(http://www.molit.go.kr/brocm/intro.do) → 알림마당 → 공지사항 또는 국토관리청 공고에 게재하는 것으로 갈음합니다.

바. 평가기준 및 작성지침에 관한 질의는 참여업체에 한하여 대표자 명의의 문서로 가능하며, 전화 질의 등에는 일체 응하지 않습니다. 문서로 질의한 사항은 그 회신내용을 우리 청 홈페이지에 게재합니다.(누구든지 열람할 수 있음)

사. 평가일정은 일부 변경될 수 있으며, 정정공고 내용은 우리 청 홈페이지 공지사항 게재로 갈음하오니 참여업체는 입찰 전까지 수시로 열람하여야 하며, 평가기준 및 작성지침 외 기타 문의사항은 우리 청 도로계획과 담당 이유현(☎051-660-1108)에게 문의하시기 바랍니다.(홈페이지 미확인으로 인한 불이익에 대하여는 이의를 제기할 수 없음)

붙임1		건설공사 안전점검 수행기관 등록명부

□ 130개 안전진단전문기관 모집 (종합분야 14, 토목분야 116)

가. 등록분야가 “종합”인 업체 명부 (14개)

연번	업체명	대표자	연번	업체명	대표자
1	(사)한국건설안전협회	한경보	2	(재)한국재난연구원	윤영조
3	㈜다담엔지니어링	이상민	4	㈜다음기술단	박 철
5	㈜대한이앤씨	박주경	6	㈜동서기술	정웅원
7	㈜백산엔지니어링	이정호	8	㈜한국건설방재연구원	김영미
9	㈜한국구조물안전연구원	이채규	10	㈜홍익기술단	성낙전
11	미승씨앤에스검사(주)	김 승 김주중	12	산업안전관리(주)	윤영만
13	에스큐엔지니어링(주)	이래철	14	한세이엔씨(주)	박명애

나. 등록분야가 “토목”인 업체 명부 (116개)

1) 등록분야 “토목 교량·터널” 및 “토목 수리시설” (72개)

연번	업체명	대표자	연번	업체명	대표자
1	(유)가온기술	김미경	2	(유)아라기술공사	서은미
3	(재)한국건설안전기술원	김성한	4	㈜KSR큰사람	김무열
5	㈜건설기술원	박명권	6	㈜건설품질시험원	이재열
7	㈜건우이앤씨	김윤경	8	㈜광명기술단	김혜자
9	㈜금오시설안전	유명희	10	㈜나단이엔씨	황정식
11	㈜대성건설기술단	심연정	12	㈜다우컨설턴트	연제문
13	㈜동인이앤씨	신선숙	14	㈜동우기술단	고중호
15	㈜만금엔지니어링	가상현	16	㈜리뉴코리아	정해욱
17	㈜본이엔씨	서미라	18	㈜미래건설안전	윤양실
19	㈜세안안전진단	김경기	20	㈜서림	박주원
21	㈜셀파코퍼레이션	김진환	22	㈜세종종합기술공사	설민영
23	㈜에스엘이엔씨	이성희	24	㈜에세스엔지니어링	김원중
25	㈜윤성이엔지	신윤섭 고문성	26	㈜에스이	박수홍
27	㈜이젠리버텍	조보연	28	㈜우빈기술공사	보연우
29	㈜정진이앤씨	정찬욱	30	㈜이디시엠	송금숙
31	㈜진이엔씨	김준범	32	㈜정신이앤시	안과헌
33	㈜천우기술단	유길환	34	㈜지엔티	신재명
35	㈜청출어람	심경환	36	㈜천세이엔지	김경수
37	㈜태성종합기술	정창화	38	㈜청남기술	이용병
39	㈜토건테크	배성용	40	㈜태성이엔씨	양학영
41	㈜하나이엔씨	김일영	42	㈜태일	나기창
43	㈜한국건설안전공사	지성갑	44	㈜하나기술단	양영인
45	㈜한국건설안전진단	유효진	46	㈜하이콘엔지니어링	박권제
47	㈜한국시설안전연구원	안평기	48	㈜한국건설안전기술단	유홍렬
49	㈜한맥기술	이경훈	50	㈜한국국토안전연구원	오성균
51	㈜혜성안전기술원	정갑출	52	㈜한국종합시설안전	황광철
53	㈜회덕기술공사	노경배	54	㈜한맥도시개발	류시문
55	경인엔지니어링(주)	장기정	56	㈜혜원이엔지	이혜림
57	대한건설기술단(주)	김보현	58	건설기술원(주)	김경영
59	반석안전(주)	오호진	60	글로벌이앤씨(주)	이영아
61	씨티씨(주)	이희현	62	대신이엔지(주)	하상우
63	우리기술(주)	박나영	64	동아컨설탄트(주)	이승범
65	한국건설안전기술(주)	이상호	66	백양엔지니어링(주)	김일곤
67	한국씨엠이엔지(주)	황용선	68	영동이앤지(주)	신동식
69	한국시설기술단(주)	성부경	70	원공엔지니어링(주)	김용식
71	한동건설엔지니어링(주)	채성의	72	주원씨엔시(주)	김승현

2) 등록분야 “토목 교량·터널” (43개)

연번	업체명	대표자	연번	업체명	대표자
1	(사)한국건설안전기술사회	이승행	2	㈜가설안전구조연구	이준성
3	㈜남경이엔씨	최지현	4	㈜남지건설이앤씨	김성모
5	㈜내일기술단	송시영	6	㈜다산씨앤에스	정민권
7	㈜더원이앤씨	전재호	8	㈜도감기술공사	김도영
9	㈜도천	전태우	10	㈜동양종합기술공사	김일봉 구호성
11	㈜두룡	김종철	12	㈜삼우기술	이달재
13	㈜삼우통상	황영수	14	㈜신영씨엔에스	최용식
15	㈜에스티오이엔지	김남석	16	㈜에이치케이이앤씨	박현재
17	㈜유일기술	신기용	18	㈜이룸기술	장정림
19	㈜일신이앤씨	송진규	20	㈜정우엔지니어링	김홍윤
21	㈜제이엘건설연구소	양정화	22	㈜조아이엔씨	박미애 이기철
23	㈜중부구조안전기술단	박상철	24	㈜태경이엔씨	류춘미
25	㈜피오에스이엔씨	김의진	26	㈜한국구조연구원	박수진
27	㈜한국안전진단기술원	이윤종	28	㈜해명엔지니어링	이영근
29	㈜회덕	남명우 공영이	30	다윈기술(주)	주현중
31	디에스건설안전(주)	이지훈	32	바오건설기술단(주)	최원 염환석 정태호
33	부성이엔지(주)	박진일	34	정원도시안전진단	이강국
35	제일건설안전기술(주)	황선필	36	케이아이엠(주)	배준일
37	테라이엔씨(주)	신종현	38	플러스테라(주)	정태하
39	한국시설안전평가원	소정임	40	㈜다옴이엔씨-교량터널	황인진
41	㈜에스코알티에스-교량터널	김영권	42	다온이엔지(주)-교량터널	박순범
43	일영엔지니어링(주)-교량터널	정일영 김상균

3) 등록분야 “토목 수리시설” (1개)

연번	업체명	대표자	연번	업체명	대표자
1	㈜지원텍	신정숙

붙임2		세부 안전점검 대상 시설물 현황

□ 울산 농소-경주 외동 대상시설물 : 교량,옹벽,절토사면,터널

ㅇ 교량(4개소)

시 설 명	경간 제원	총연장 (m)	시설물의 종류			비고
			1종	2종	일반
천곡천교	45+4@60+45	330	◎
천곡R-C교	50+2@65+2@50+65+50	326	◎
석계대교	50+2@55+45+2@55	315	◎
구어들교	40+4@55+40	300	◎

ㅇ 옹벽(11개소)

구분	위치	시설물 규격				H≥5m이상, L=100m이상	시설물의 종류		비고
		연장 (m)	높이(m)
							1종	2종
			시점	종점	최고
보강토 옹 벽 (7개소)	본선 sta.1+027.00~140.00	236.5	1.3	2.5	10.6			◎
	본선 sta.2+140.00~530.00	397.8	2.5	3.4	13.9			◎
	본선 sta.2+620.00~730.00	129.9	4.3	3.4	10.0			◎
	본선 sta.2+730.00~962.48	237.3	1.9	1.0	8.2			◎
	본선 sta.2+810.00~962.48	157.9	1.9	1.0	4.9			◎
	본선 sta.3+530.00~653.20	124.8	4.0	7.6	7.6			◎
	본선 sta.4+100.00~270.00	174.0	1.6	3.4	11.8			◎
깎기부 옹 벽 (4개소)	본선 sta.3+020.00~160.00	230.0			10.0			◎
	본선 sta.3+490.00~650.00	160.0			20.0			◎
	본선 sta.1+180.00~1+215.00	35.0			14.5			◎
	천마터널	100			12.5			◎

ㅇ 절토사면(2개소)

위치	절토사면		옹벽높이 (m)	옹벽상단～ 절토부 상단 최고높이(m)	시설물의 종류		비고
	연장 (m)	최고높이 (m)
					1종	2종
본선 sta.0+500~640	140	33.78	-	-		◎	∨
본선(우측) sta.0+660~840	180	34.14	-	-		◎	∨ ∨

ㅇ 터널(1개소)

위치	연장 (m)	시설물의 종류		비고
		1종	2종
천마터널	740		◎	∨

ㅇ 기타

- 작업발판 일체형 거푸집을 사용하는 건설공사(천곡천교, 천곡R-C교, 석계대교, 구어들교)

- 높이 5m이상 거푸집을 사용하는 건설공사(천곡천교, 천곡R-C교, 문산교, 석계대교, 구어들1교 ,구어들2교, 구어들교, 구어천교)

- 높이 5m이상 동바리를 사용하는 건설공사(천곡천교, 천곡R-C교, 문산교, 석계대교, 구어들1교 ,구어들2교, 구어들교, 구어천교)

- 높이 2m이상인 흙막이 지보공을 사용하는 건설공사(천곡천교, 천곡R-C교, 석계대교, 구어들교)

- 폭발물을 사용하는 건설공사(천마터널)

- 항타항발기를 사용공사(천곡천교, 천곡R-C교, 문산교, 석계대교, 구어들1교 ,구어들2교, 구어들교)

양식1		자기평가서

OO∼OO 국도건설공사 정기안전점검

안전점검 수행기관 사업수행능력 자기평가서

※ 비고란에 해당 기술인 성명 반드시 기재

평 가 항 목				배 점	자기평가점수	비고
총 계				100
참여기술인	계			45
	소계			4
	등 급		분야별책임	2		OOO
			분야별참여	2		OOO
	소계			17
	경 력		사업책임	8		OOO
			분야별책임	6		OOO
			분야별참여	3		OOO
	소계			24
	실적	(건수)	사업책임	5		OOO
			분야별책임	5		OOO
			분야별참여	4		OOO
		(금액)	사업책임	5		OOO
			분야별책임	5		OOO
유사용역 수행실적	계			25
	참여실적		건 수	12
			금 액	13
신용도	계			10
	점검진단실시결과 평가결과			4
	입찰참가제한, 업무정지			3
	재정상태 건실도			3
기술개발 및 투자실적	계			10
	기술개발실적			2
	투자실적			8
업무중첩도	계			10
	사업 책임기술인			6		OOO
	분야별 책임기술인			4		OOO
가ㆍ감점	계
	건설기술인 신규고용			+0.1 ~ +0.3
	벌 점			-1
제출자 연락처				010-0000-0000
입찰가격				000,000,000원(금 - 원)
희망예정가격(용역비의 ±2%)				000,000,000원(금 - 원)

2022.   .   .

용역회사명 대표자명 (서명)