3. 안전관리비 집행계획

					다 -

다.	현장운영계획 / 3. 안전관리비 집행계획

3-1.		안전관리비 산출 개요

1		안전관리비 산출 개요

본 안전관리비는 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 1항 규정에 의해 계상 집행하는 것으로 아래의 목적에 사용되는 비용이다.

안전관리계획의 작성 및 검토 비용

영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용

법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용

- 건설공사에 사용되는 안전관리비는 안전관리비 항목별 사용내역 및 산출기준에 따라 산정하며, 정산시에는 분기별로

실비 정산한다.

2		안전관리비 항목별 사용내역 및 산출기준

안전관리비의 사용내역은 <표>에 따르며, 동 목적 이외에는 사용할 수 없다

<표> 건설공사 안전관리비의 항목별 사용내역 및 산출기준

항 목	사 용 내 역	산 출 기 준
1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용	가. 안전관리계획 작성 비용 나. 안전관리계획 검토 비용	작성 대상과 공사의 난이도 등을 고려하여 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업 대가기준을 적용하여 계상
2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용	가. 정기안전점검 비용 나. 초기점검 비용	영 제100조제8항에 따른 안전점검 대가의 세부 산출기준을 적용하여 계상
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용	가. 지하매설물 보호조치 비용 나. 발파․진동․소음으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용 다. 지하수 차단 등으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용	건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 있는 공사장 주변 건축물 등의 피해를 최소화하기 위한 사전보강, 보수, 임시이전 등에 필요한 비용을 계상
4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용	가. 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용 나. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용	공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용에 관해서는 토목·건축 등 관련 분야의 설계기준을 적용하여 계상
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용	가. 계측장비 설치 운영비용 나. 폐쇄회로 텔레비전 등 모니터링 장치의 설치 운용 비 용	계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등의 설치·운영 비용과 가설구조물의 구조적 안전성 확인을 위해 필요한 비용의 계상은 「엔지니어링사업대가의 기준」을 적용
6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용	기. 관계전문가 가설구조물 구조적 안전성 확이에 필요한 비용	엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업 대가기준을 적용 가설구조물의 구조적 안전성을 확보하기 위하여 같은 항에 따른 관계전문가의 확인에 필요한 비용을 계상
7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용	가. 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전 관리체계 구축ㆍ운용 비용	「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 의한 비용 계상

3-2.		안전관리비의 항목별 사용계획 및 내역

1		안전관리비 집행계획서

안전관리비 집행계획서
1. 개요
명 칭 (상 호)		포스코건설	금액내역	(1) 재 료 비
대 표 자		한 성 희
공 사 명		둔촌현대1차 리모델링사업 현장
				(2) 직접노무비
현 장 명		둔촌현대1차 리모델링사업 현장
발 주 자		둔촌현대1차 리모델링조합
공 사 기 간		2021년 06월 01일 ~ 2023년 12월 31일
				(3) 기타
공사의종류	1. 천공기를 사용하는 공사 2. 항타 및 항발기 사용되는 건설공사 3. 타워크레인을 사용하는 공사 4. 높이가 31미터 이상인 비계를 사용하는 공사 5. 작업발판 일체형거푸집 사용하는 건설공사 6. 높이 5미터 이상인 거푸집 및 동바리를 사용하는 건설공사 7. 높이 2미터 이상인 흙막이 지보공 사용하는 건설공사 8. 현장 조립 복합가설구조물을 사용하는 건설공사(합벽지지대) 9. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사 10. 10충 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
				계(VAT 포함)		152,367,132,000원
				건설기술진흥법에 의한 안전관리비		212,445,594원
2. 항목별 실행계획
항 목					금 액(원)
1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용					10,500,000
2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용					103,325,594
3. 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용					12,600,000
4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용					27,200,000
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용					40,800,000
6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용					4,620,000
7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설 공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용					13,400,000
총 계					212,445,594

2		안전관리계획의 작성 및 검토 비용

3		영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

1) 연면적 96,507.0167㎡

2) 적용비율 : 「건설공사 안전관리지침」의 보간식 적용

⑥ 공사비 요율에 의한 방식으로 안전점검대가 요율 산정시 시설물 규격이 최소규격보다 작은 경우 또는 두 기준규격의 중간인 경우에는 다음 보간식을 이용하여 해당 안전점검대가 요율을 산정한다. 이때 사용되는 두 기준점은 가장 인접한 두 점을 사용하여야 하며, 원점 등을 사용하여서는 안 된다.

여기서,  x : 해당 규격, x1 : 작은 규격,  x2 :  큰 규격

y : 해당공사비요율, y1 : 작은 규격 요율 y2 : 큰 규격 요율

별표 7. 안전점검 대가 요율

건설공사 종류	규 격	전체 요율(%)	정기안전점검요율(%)	초기점검요율(%)
건 축 물	5,000㎡	0.52	0.35	0.17
	10,000㎡	0.34	0.24	0.10
	30,000㎡	0.16	0.11	0.05
	50,000㎡	0.13	0.09	0.04
	100,000㎡	0.11	0.08	0.03

※1. 정기안전점검 대가 요율은 건설공사 안전점검 지침 별표 1. 건설공사별 정기안전점검 실시시기의 각 차수별 점검비용을 포함한다.

2. 영 제46조의5제1항의 규정에 의한 종합보고서의 작성비용을 포함한다.

4		발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

5		공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

6		계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용

7		법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

8		「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용

8		안전관리비 집행내역서

안전관리비 집행내역서
건 설 업 체 명		공 사 명
현 장 명		대 표 자
공 사 금 액		공 사 기 간
발 주 자		누 계 공 정 율	%
계상된 안전관리비	원	공사진척도에 따른 기준금액	원 (안전관리비×공정율)
사 용 금 액
항 목				금 액
계
1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용
2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
4. 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용
6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설 공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용
건설기술진흥법 시행규칙 제60조 의거 위와 같이 안전관리비 집행내역을 제출합니다. 20 년 월 일 제출자 직책 성명 (인)

안전관리비 항목별 사용내역
항 목	사용일자	사용내역	금 액
1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용
2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
4. 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용
6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용
(주) 사용내역은 항목별 사용일자가 빠른 순서대로 작성

( )분기 안전관리비 사용현황
현장명 : 작성자 : 현장대리인 :
공사금액		계상안전관리비		기본비용		별도비용		기본비용-별도비용
구분	계획서 작성비		안전점검비		공사장 주변 안전관리비		통행안전 및 교통소통 대책비
월투자계획
도급자 사용내역	안전관리계획서 작성		공사현장의 안전점검		지하매설물 방호		통행안전시설 설치
					인접구조물 보호		통행안전시설 유지관리
					가축피해 등 민원대책		교툥소통 및 교통사고 예방대책 비용
계
하도급자 사용내역	안전관리계획서 작성		공사현장의 안전점검		지하매설물 방호		통행안전시설 설치
					인접구조물 보호		통행안전시설 유지관리
					가축피해 등 민원대책		교툥소통 및 교통사고 예방대책 비용
계
소계
누(전분기) 계(당분기)							총 계