지진으로 인한 물류창고의 붕괴 방지를 위해 국내 최초로 내진보강장치 8종이 개발됐다.

국토교통부는 그간 지진 피해의 사각지대에 놓여 있던 물류창고의 내진보강장치 개발에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번에 개발된 장치는 유압식 댐퍼, 점탄성 댐퍼, ULD(Unovics Leaf Spring Damper), UFD(Unovics Friction Damper), 낙하방지장치, 기둥 내·외측 보강장치, 기둥·보 연결부 보강장치 등이다.

이중 유압식 댐퍼를 제외한 7종은 국내 최초 개발된 것으로, 국토부가 지난 2016년부터 추진한 국가R&D(연구개발)의 성과물이다.

기존 해외 내진보강장치들과 달리 국내 렉(시설물) 설치 환경을 고려해 물류창고에 적용이 쉽도록 설계됐고, 비용부담도 크게 줄었다.

실제 높이 4.5m, 폭 1.0m의 3단 렉에 점탄성 댐퍼를 설치할 경우 기존 렉 설치비용 대비 10%의 추가 비용으로 약 27%의 지진 충격을 감소시킬 수 있고, 8종 모두 설치할 경우 약 70%의 지진 충격을 줄일 수 있다.

소비자는 장비의 설치비용과 내진성능을 비교해 원하는 장비를 쉽게 구매·설치할 수 있다.

8종의 내진보강장비는 국토교통기술사업화지원 등을 통해 다음달부터 국내 주요 물류창고에 보급될 예정이다.

국토부 관계자는 “이번 내진보강장비 개발로 지진발생에 따른 인명·재산 피해를 방지해 물류산업현장의 안전성이 크게 강화될 것”이라고 말했다.

〈출처 - 건설경제〉